泰州学院办公设备采购询价通知书

泰州学院拟将所需办公设备采用询价方式进行公开采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次询价采购活动。具体内容如下：
一、项目概况
1.项目名称：泰州学院办公仪器设备
2.采购编号：TZXYZBCG20160524
3.采购预算：6万元整
二、投标商资质
1.投标商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。
2.投标商必须是中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人、个体工商户。
3.本次招标不接受联合体投标。
4.本次招标必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加。
三、业务需求
泰州学院办公设备需求清单
	产品
	参数
	数量

	服务器
	 国产知名品牌
 ★机型 标准4U机架式服务器，导轨
 ★处理器 2颗64位Intel E7-4820v3系列CPU，单CPU 10核心，主频 1.9GHz  
 ★内存 ≥32GB DDR4 内存，最大支持48个内存插槽，可扩展3T内存，支持内存镜像、内存热备、内存热插拔等内存保护技术
 网络 ≥2个Intel千兆，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络特性
 ★实配硬盘 至少4块600GB  10K SAS 热插拔硬盘
 ★硬盘扩展 支持不少于8个2.5寸硬盘，另可支持M.2 SATA SSD硬盘
 ★RAID 提供2GB SAS RAID卡，支持RAID0，1，10，5等
 ★IO扩展 支持≥7个PCI-E插槽， GPU卡
  提供硬件IO加速模块扩展槽位，具有≥8GB cache，支持动态调整预读取模式；提供网络智能处理模块扩展槽位，可实现IP协议、地址、端口等报文流量分类，以及策略过滤等
 操作系统 支持windows server、redhat enterprise linux 等主流操作系统
 ★液晶显示屏 前置液晶屏，显示系统诊断码，风扇、温度、IP地址、功耗等信息，方便管理;支持个光通路诊断
 电源 2+1 冗余效金牌电源模块，最大支持4颗，N+N冗余
 风扇 3组系统风扇
 管理 提供符合IPMI标准的管理功能，实现远程KVM功能，配合简体中文的监控管理软件，实现远程的系统监控与管理
 ★数据安全性 提供三年免费涉密数据恢复服务（投标人在投标时需提供国家信息中心出具的涉密数据恢复授权书）
 ★服务 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂服务承诺函
	1

	KVM
	一体化抽拉式操作台，17寸LCD、键盘（含小数字键）、触摸式鼠标。含8口 USB 接口主板，机架式安装，1U高度。8口 KVM切换器；支持一个本地控制端；支持Microsoft Windows, Netware Unix与Linux；透过USB接口可支持iMAC, Power MAC与Sun Micro Systems；不需安装软件: 可透过屏幕菜单、按钮或是热键简单选择计算机；提供多种热键组合 (Scroll-Lock/ Caps-Lock/ Num-Lock/ Alt/ Ctrl/ Win)，给切换计算机端口与其它控制功能；支持两阶层的密码安全防护功能；提供ACL (允许控制清单)之安全功能，可以储存8组独立的控制清单；热拔插: 不需要关闭KVM切换器或是计算机，则可以新增或是移除所连接的计算机；支持显示屏随插即用；当切换计算机时，键盘状态可回复；支持级联可达8层；电源外置
	1

	台式电脑
	i7-6700T/8G/1TB/GTX745 4G独显/300瓦有源/正版WINDOWS/22寸LED液晶
	1

	笔记本
	黑色/i7-6500U（2.5 GHz/1600Hz/4MB/双核/15W）/14 HD 防眩光屏/8G DDR4 2133MHz(1根)内存/1TB(7200转)硬盘/AMD M330 2G显存/DVD刻录光驱/720P 高清摄像头/802.11abgn 2x2 wifi(非Intel)+蓝牙/4芯 41whr电池/1-1-0保修/指纹识别/Win7 HB 原装包鼠
	1


四、投标报价
投标报价表
投标单位公章:                         
	序号
	名称
	规格
	数量
	投标单价（元）
	投标合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总价：                                      元


法定代表人或其授权代表签字：
注：1.所有价格用人民币表示（含税价）。
2.报价应包括但不限于材料、配件，运费、税费，更换、调试、检测等费用，及其它涉及投标、合同签订、合同履行等必不可少的材料和费用。用户不再支付报价之外的任何费用。
3.所有报价应是唯一的，询价小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在询价小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。
五、交货与验收
1.交货时间及方式：签订合同后10日内成交供应商根据采购人的要求更换安装到位，调试合格。
2.验收：
①验收依据：国家、省及行业有关标准、规范，询价通知书要求、响应文件、厂家货物技术标准说明等为验收依据。响应文件、厂家货物技术标准说明与国家、省及行业有关标准、规范、询价通知书不一致的，以国家、省及行业有关标准、规范和询价通知书为准。
②货物验收标准：成交供应商根据本询价通知书要求进行安装、调试、测试后，采购人组织专业技术人员对货物进行功能方面的验收，检测货物是否满足询价通知书中的各项要求。
③供货厂商安装调试并提出验收申请后，采购人需在7天内组织专业技术人员及相关部门进行货物功能验收，否则视同验收通过并签收。
六、付款方式
在所有货物搬迁安装调试完成并经采购人验收合格后，按采购部门申请单开具发票付款。
七、响应文件至少应包含以下材料
1.供应商《企业法人营业执照》或事业法人证书（复印件加盖供应商公章，原件备查）；
2.供应商法定代表人证明文件（附法定代表人身份证复印件）或法定代表人授权委托书原件（仅当非法定代表人签署询价文件时提供，附授权代表身份证复印件）；
3.本询价通知书第二条供应商资质要求的相关承诺以及其他证明材料和证书（承诺为原件材料；证明、证书为复印件加盖供应商单位公章，原件备查）；
4.报价表（加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字）；
5.本项目的联系人、固定电话、手机、传真；
6.供应商认为必需的其它文件或材料。
响应文件应按上述顺序装订成册，并由供应商的法定代表人或其授权代表签名并加盖单位公章（骑缝章）。本次响应文件有效期为30天。
以上响应文件一式叁份（一正贰副，在响应文件封面上标注）。供应商应将响应文件正本和所有副本密封后，由供应商的法定代表人或其授权代表在外封袋上签名并加盖供应商单位公章。响应文件应在2016年5月30日9时30分之前密封报送到泰州市济川东路泰州学院行政办公楼D1128室。
八、评定成交的标准
1.询价小组应当从通过资格审查的供应商中按质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商； 
2.如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的供应商，则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。
九、保证金
1.投标保证金金额：人民币贰仟元整
2.投标保证金在上交投标材料时当面将现金装进自行准备的信封密封，并在密封处加盖本单位公章，在信封醒目处写上投标单位和投标人姓名。未中标单位，在评标结束后立即退还保证金；中标方将投标保证金交至学校财务处，转为履约保证金。
3.保证金收款单位：泰州农行海陵支行
开户名：泰州市财政局
账号：201101040058888
4.投标保证金不予退还的情形：
（1）供应商在投标有效期内撤回其投标的；
（2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）成交供应商在规定期限内因自身原因未能按本文件要求与采购人签订合同的；
（4）供应商在本次投标中，有违法违规行为被查实的。
成交供应商有上述情形之一的行为的，成交无效，其投标保证金将不予退还。招标人依照本文件规定另行确定成交供应商或重新询价。若成交供应商在执行合同中有任何不履约行为，视情节，用户可从其履约保证金中取得补偿，不足部分，将依法追究其相应的法律责任。
十、时间及地点
1.投标开始时间：2016年5月30日上午9时
  投标截止时间：2016年5月30日上午9时30分
开标时间: 2016年5月30日上午9时30分
2.投标、开标地点：泰州学院行政办公楼D1107室。
十一、联系方式：
联系地址：泰州学院行政办公楼D1128室。
联系人：常老师 
联系电话：0523-80769112
 
泰州学院
二〇一六年五月二十四日



